Информационный лист стиральных машин

|  |
| --- |
| Название поставщика или торговая марка: Electrolux |
| Адрес изготовителя: «Electrolux Appliances AB», Швеция, St. Göransgatan 143, 105 45 Stockholm |
| Модель: EW8F5417ACE |
| Общие параметры продукта: |
| Параметр | Значение | Параметр | Значение |
| Номинальная вместимость, кг (а) | 10 | Габаритные размеры, см | Высота | 85 |
| Ширина | 60 |
| Глубина | 64 |
| Индекс энергетической эффективности *EEI* (а) | 36.2 | Класс энергетической эффективности (а) | А |
| Показатель эффективности отстирывания (а) | 1.031 | Эффективность полоскания, г/кг (а) | 4.9 |
| Потребление энергии в кВт·ч за цикл, по программе «eco 40-60». Фактическое потребление энергии будет зависеть от того, как прибор используется. | 0.358 | Расход воды в литрах за цикл по программе «eco 40-60». Фактический расход воды будет зависеть от того, как прибор используется и от жесткости воды. | 50 |
| Максимальная температура внутри обработанного текстиля, °С (а) | номинальная загрузка | 26 | Взвешенное содержание остаточной влаги, % (а) | номинальная загрузка | 53,9 |
| половинная | 25 | половинная | 53,9 |
| четвертная | 24 | четвертная | 53,9 |
| Скорость отжима, об/мин (а)  | номинальная загрузка | 1400 | Класс эффективности отжима (а) | A |
| половинная | 1400 |
| четвертная | 1400 |
| Продолжительность программы, ч:мин (а)  | номинальная загрузка | 3:58 | Тип | Отдельно стоящая  |
| половинная | 2:59 |
| четвертная | 2:30 |
| Значение корректированного уровня звуковой мощности в фазе отжима, дБ(А) (a) | 72 | Класс акустического шума (фаза отжима) (а)  | А |
| Режим «Выключено», Вт (если применимо) | 0,5 | Режим ожидания, Вт (если применимо) | 0,5 |
| Режим отложенного старта, Вт (если применимо) | 4.00 | Сетевой режим (ожидания), Вт (если применимо) | 2.00 |
| Минимальный гарантийный срок эксплуатации, предлагаемой поставщиком: 24 месяцев |
| Этот продукт предназначен для высвобождения ионов серебра во время цикла стирки. | НЕТ |
| Дополнительная информация: |

Примечание – (a) для программы «eco 40-60»